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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	杭州博瑞新材料实业有限公司年产生物检测薄膜2万平方米项目

	项目代码
	2605-330110-07-02-763561

	建设单位联系人
	郭鹏
	联系方式
	13994970990

	建设地点
	浙江省杭州市余杭区余杭街道智溢路136号1号楼4楼

	地理坐标
	（ 119 度  57  分  42.520  秒， 30 度  16  分  36.383 秒）

	国民经济

行业类别
	塑料薄膜制造（2921）
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业

	建设性质
	√新建

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	√首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	余杭区经济和信息化局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2605-330110-07-02-763561

	总投资（万元）
	404.054
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	7.42
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	√否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	1872.5

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置判定情况表
专项评价类型
设置原则
本项目情况
是否设置专项评价
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量低于临界量
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
项目不涉及河道取水，生活、生产用水来自城市自来水
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
项目不属于海洋工程
否


	规划情况
	规划名称：杭州市余杭区南湖单元详细规划
审批机关：杭州市余杭区人民政府
审批文件名称和文号：杭州市人民政府关于杭州城西科创大走廊14个单元详细规划的批复（杭政函〔2023〕87号）

	规划环境影响
评价情况
	规划环评文件名称：杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划（2024-2035）环境影响报告书
审查机关：浙江省生态环境厅
审查文件名称和文号：浙江省生态环境厅关于《杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划（2024-2035）环境影响报告书》的审查意见（浙环函〔2026〕63号）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	规划符合性分析：本项目主要从事塑料薄膜制造，所在地位于浙江省杭州市余杭区余杭街道智溢路136号1号楼4楼，属于余杭区南湖东单元，对照杭州市余杭区南湖单元详细规划，项目所在地规划为工业用地，详见附图8。根据企业提供的土地证，本项目所在地用途为工业用地。因此，本项目符合杭州市余杭区南湖单元详细规划的要求。 

规划环境影响评价符合性分析：本项目拟建地位于浙江省杭州市余杭区余杭街道智溢路136号1号楼4楼，属于杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划（2024-2035）中的未来科技城核心区，本项目主要从事塑料薄膜制造，对照《杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划（2024-2035）环境影响报告书》，本项目相关内容符合性分析如下：



	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	（1）生态空间清单

表1-2 生态空间清单符合性分析
序号
规划区块
生态空间名称及编号
生态空间范围示意图
管控要求
现状用地类型
本项目情况
1
核心区
余杭区杭州余杭仓前科创高新技 术产业集聚重点 管控单元 (ZH33011020006)
[image: image1.png]



空间布局引导：根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。

污染物排放管控：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。

环境风险防控：强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。
核心区现状主要为工业用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地，以及部分城镇住宅用地、交通场站用地等城镇建设用地，另有少量农村宅基地和耕地、林地、园地、草地 等非建设用地。仓前高桥产业园现状主要为工业用地，另有部分农村宅基地、公园绿地以及少量公共管理与公共服务用地、林地和陆地水域等
符合。
本项目主要从事塑料薄膜制造，位于核心区内，符合核心区产业准入条件，企业所在工业区块与民居间设有防护绿地隔离。项目新增总量将申请替代削减。本项目实施后，企业风险仅为简单评价，要求企业加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。
（2）现有问题整改措施清单

本项目主要从事塑料薄膜制造，位于未来科技城核心区，为新建项目，不涉及现有措施整改清单要求。
（3）污染物排放总量管控限值清单
本项目主要从事塑料薄膜制造，新增总量将申请区域申请替代削减，符合污染物排放总量管控限值清单要求。
（4）规划优化调整建议清单

本项目主要从事塑料薄膜制造，位于未来科技城核心区，符合园区产业定位，项目所在地规划为商业服务业用地，与不动产权证用地类型相符，符合用地要求，因此项目符合规划优化调整建议清单要求。
（5）环境准入条件清单

本项目主要从事塑料薄膜制造，属于二类工业项目，位于未来科技城核心区中余杭区杭州余杭仓前科创高新技术产业集聚重点管控单元，环境准入条件清单符合性分析详见下表。
表1-3 环境准入条件清单符合性分析
分类

项目类别

行业清单

工艺清单

产品清单

本项目情况

非主导产业

禁止准入类

其他非主导行业

产业集聚重点管控单元

二类工业项目：1、有电镀工艺的(为省、市、区重点项目配套的必需工艺除外)；2、 有钝化工艺的热镀锌(为省、市、区重点项目配套的必需工艺除外)；3、单纯表面处理及涂装加工项目；4、年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的；年用溶剂油墨10吨及以上的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及以上的
本项目行业为塑料薄膜制造（2921）。不涉及电镀工艺、钝化工艺、热镀锌，不属于单纯表面处理及涂装加工项目，年用溶剂型涂料约8.8t，不涉及溶剂型油墨、胶粘剂、处理剂的使用；不属于需要进入化工园区的项目；产品为生物检测薄膜，不属于“高污染、高环境风险”产品；不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品 与项目，未新增生产性氮磷污染物排放。项目不涉及发酵、铸造、酸性、磷化工艺，不涉及第一类污染物的重金属排放。

根据《浙江省经济和信息化厅等六部门关于印发的通知》(浙经信材料[2024]192号)相关要求，需进入化工园区的建设项目。

“高污染、高环境风险”产品

《产业结构调整指导目录(2024年本)》明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品 与项目；生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目(除战略性新兴产业项目外)。

《杭州市产业发展导向目录(2024年本)》限制类、淘汰类项目

限制准入类

其他非主导行业

产业集聚重点管控单元

二类工业项目：1、有发酵工艺的；2、涉及铸造工艺的；3、涉及酸洗、磷化工艺 的；4、涉及属GB8978中规定的第一类污染物的重金属排放的；5、年用溶剂型 涂料(含稀释剂)10吨以下的；年用溶剂油墨10吨以下的；年用溶剂型胶粘剂10 吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨以下的。
综上所述，本项目属于环境准入负面清单中限制准入产业，经杭州未来科技城高新技术产业开发区管委会“一事一议”审议通过并出具书面准入意见后符合环境准入负面清单管理要求。
（6）环境标准清单
项目符合生态空间清单要求，符合空间准入标准；项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB978-1996）三级标准，纯水制备浓水及反冲洗废水可直接纳管排放，送余杭污水处理厂处理；项目搅拌、投料废气、辊涂流延、定型、烘干废气经催化燃烧装置处理后从排气筒DA001排放；厂界废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应标准要求；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求；项目产生危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。因此项目符合环境标准清单管理要求。

综上，本项目符合《杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划（2024-2035）环境影响报告书》要求。


	其他符合性分析
	一、建设项目环保审批原则符合性分析
根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》的有关要求，对本项目的建设进行环评审批原则符合性分析如下：
1、生态环境分区管控方案符合性分析
（1）生态保护红线
本项目拟建地位于浙江省杭州市余杭区余杭街道智溢路136号1号楼4楼。对照余杭区三区三线图，项目位于余杭区城镇开发边界范围内，不在余杭区生态保护红线内，详见附图7。
（2）环境质量底线

项目所在区域环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

根据《2025年浙江省生态环境状况公报》，项目所在区域属于环境空气质量不达标区。随着《浙江省空气质量持续改善行动计划》、《浙江省“十五五”空气质量改善规划》等文件的发布，余杭区区域大气污染防治工作持续有效推进，预计区域整体环境空气质量将会有所改善。

根据引用《杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划（2024-2035）环境影响报告书》中余杭塘河仓前桥监测断面（本项目西侧约1.1km）2023年各月平均监测数据，本项目附近地表水体能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。
项目生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放，纯水制备浓水及反冲洗废水可直接纳管排放，送余杭污水处理厂处理达标后排放。水环境功能能维持现状；噪声能达标排放，周边声环境功能能维持现状，各类固废均能得到妥善处理。综上，本项目的实施不会触及环境质量底线，项目区域环境质量能维持现有等级。
（3）资源利用上线
本项目消耗的电能、水较少，项目用地不属于新增建设用地，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上限，不触及资源利用上线。
（4）环境准入负面清单
对照《杭州市生态环境分区管控动态更新方案》（杭环发〔2024〕49号），本项目位于余杭区杭州余杭仓前科创高新技术产业集聚重点管控单元 (ZH33011020006)。管控要求详见表1-4。
表1-4 余杭区余杭组团产业集聚重点管控单元管控要求符合性分析表
序号
类别
要求
本项目情况
符合性分析
1

空间布局引导
根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。
本项目主要从事塑料薄膜制造，位于未来科技城核心区内，符合核心区产业准入条件，企业所在工业区块与民居间设有防护绿地隔离
符合
2

污染物排放管控
严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流
项目为实施后，新增总量将向杭州市生态环境局余杭分局需申请区域替代削减
符合
3

环境风险防控
强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。
本项目实施后，企业风险仅为简单评价，要求企业加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。
符合
4

资源开发效率要求
/

/
/

综上所述，本项目符合杭州市生态环境分区管控动态更新方案的管控要求。
2、《国家发展改革委等部门关于印发太湖流域水环境综合治理总体方案的通知》（发改地区[2022] 959号）符合性分析
表1-5《太湖流域水环境综合治理整体方案》符合性分析
条款
有关要求
项目情况
备注
第三章第一节深化工业污染治理
督促企业依法持证排污、按证排污，严格落实总磷许可排放浓度和许可排放量要求。持续强化涉水行业污染整治，基于水生态环境质量改善需要，大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品（啤酒、味精）等重点行业企业废水深度处理。实施工业园区限值限量管理，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动园区生产废水应纳尽纳。推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施化工企业废水分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测。
推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化，推动工业废水资源化利用。积极推进清洁生产，引导工业园区、开发区尤其是耗水量大的企业新建中水回用设施和环保循环设施，推行尾水循环再生利用。开展造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范，率先在纺织印染、化工材料等工业园区探索建设“污水零直排区”，实施环境信息依法披露、生态环境损害赔偿、环境污染责任保险等制度。
本项目从事塑料薄膜制造，项目实施后企业应实施排污登记管理；

项目生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放，纯水制备浓水及反冲洗废水可直接纳管排放，送余杭污水处理厂处理达标后排放。

项目不属于印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品（啤酒、味精）等重点行业企业，不属于高耗水行业。
符合
第六章第一节引导产业合理布局
严禁落地国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品与项目，依法推动污染企业退出。继续推进城市建成区内造纸、印染、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闭，推动环太湖生态环境敏感区内不符合产业发展政策、存在重大安全隐患且不具备整治条件的企业依法关闭或搬迁至合规工业园。推进太湖流域等重要饮用水水源地300米范围内重点排污企业逐步退出。除战略性新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。环太湖地区重点布局总部经济、研发设计、高端制造、销售等产业链环节，大力发展创新经济、服务经济、绿色经济，打造具有全球竞争力的产业创新高地。全面拓展沿太湖科技研发创新带，高水平规划建设太湖科学城、“两湖”创新区。引进产业应符合“三
线一单”管控要求、相关规划和环境影响评价要求，符合区域主导生态功能，鼓励工业企业项目采用国际国内行业先进的生产工艺与装备，提高污染物排放控制水平。
项目主要从事塑料薄膜制造，不属于国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类项目，不使用限制类、淘汰类工艺、装备，不生产限制类、淘汰类产品；符合生态环境分区管控要求、相关规划和环境影响评价要求；项目未新增生产性氮磷污染物排放。
符合
第六章第二节加快制造业绿色化改造
深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式。大力发展智能制造，推动企业实施技改、“上云”行动，加快传统制造业数字化、网络化、智能化建设步伐。推广共性适用的新技术、新工艺、新材料、新标准，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，构建新型制造体系，推动相关产业绿色发展和绿色改造。强化绿色制造关键核心技术攻关，组织实施绿色技术研发重大项目和示范工程，创建一批绿色设计产品、绿色工厂和绿色供应链企业，推动制造业高端化、智能化、绿色化。
强化能耗、水耗、环保、安全和技术等标准约束，加强清洁生产评价认证，加快传统产业的绿色化清洁生产技术改造和转型升级，推动一批重点企业达到国际清洁生产领先水平，推进太湖流域印染、有色金属等传统产业绿色转型。对生产、使用、排放优先控制化学品名录内化学物质的企业依法实施强制性清洁生产审核和清洁生产改造。全面推进工业类园区专业化发展和循环化改造，推进分质供水和再生水利用，进一步提升沿河、环湖地区重点工业企业清洁生产水平，实现同行业领先。
项目不涉及属于《优先控制化学品名录》范围内的化学品生产、使用。

符合
综上所述，项目的实施符合《太湖流域水环境综合治理整体方案》管理要求。
3、《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》符合性分析
建设项目与《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》(环环评[2016]190号)有关要求符合性分析见表1-6。
表1-6建设项目与环环评[2016]190号有关内容符合性分析
序号
有关要求
项目情况
符合性
1

对太湖流域新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实施江、湖一体的氮、磷污染控制，防范和治理江、湖富营养化。严格沿江港口码头项目环境准入，强化环境风险防范措施。
本项目未新增生产性氮磷污染物排放。
符合
综上，项目符合《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》有关要求。
4、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年）》浙江省实施细则符合性分析
表1-7《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年）》浙江省实施细则符合性分析表
序号
有关要求
项目情况
符合性
1

第五条、禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。
项目不属于浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）内禁止或限制准入的项目。
符合
2

第十二条、禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
第十三条、禁止在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
第十四条、禁止在长江重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建除外。
项目未新设、改设或扩大排污口，不在长江支流、太湖等重要岸线一公里范围内。
符合
3

第十五条、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录》中的高污染产品目录执行。
本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
符合
4

第十六条、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
第十七条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。
第十九条、禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，不属于高耗能高排放项目，不属于严重产能过剩项目。项目符合产业政策，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目。
符合
综上所述，本项目不在长江经济带发展负面清单内。
5、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)“四性五不批”符合性分析
对照《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）中的第九条“环境保护行政主管部门审批环境影响报告书、环境影响报告表，应当重点审查建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性、环境保护措施的有效性、环境影响评价结论的科学性等”及第十一条“建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定”，本项目与“四性五不批”相符性分析如下。
表1-8 “四性五不批”符合性分析表
审批要求
符合性分析
是否符合要求
建设项目的环境可行性
本项目符合土地利用总体规划的要求，不触及生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，不在负面清单内，因此符合建设项目的环境可行性。
符合
环境影响分析预测评估的可靠性
环境影响分析章节均依据国家相关规范及建设项目的设计资料进行影响分析，符合环境影响分析预测评估的可靠性。
符合
环境保护措施的有效性
废气污染物经收集处理后达标排放；项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB978-1996）三级标准后纳入市政污水管网，纯水制备浓水及反冲洗废水可直接纳管排放；厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求；固体废物资源化、无害化。在此基础上，本项目符合环境保护措施的有效性。
符合
环境影响评价结论的科学性
本项目选址合理，采取的环境保护措施合理可行，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，因此本项目符合环境影响评价结论的科学性。
符合
建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划
本项目为二类工业项目，符合环境保护法律法规和相关法定规划。
符合
所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求
1、根据《2025年浙江省生态环境状况公报》，项目所在区域属于环境空气质量不达标区。随着《浙江省空气质量持续改善行动计划》、《浙江省“十五五”空气质量改善规划》等文件的发布，余杭区区域大气污染防治工作持续有效推进，预计区域整体环境空气质量将会有所改善。
2、根据引用《杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划（2024-2035）环境影响报告书》中余杭塘河仓前桥监测断面（本项目西侧约1.1km）2023年各月平均监测数据，本项目附近地表水体能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

符合
建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏
本项目采取的污染防治措施能确保污染物排放达到国家和地方排放标准要求，符合环境保护措施的有效性。
符合
改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施
本项目为新建项目，不涉及
符合
建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理
本报告基于建设方提供资料数据编制，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理
符合
综上所述，本项目符合《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)“四性五不批”要求。
6、《杭州市大运河核心监控区国土空间管控细则》（杭政办函〔2023〕13号）符合性分析、《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单》（浙发改社会〔2023〕100号）符合性分析
项目所在地东侧约18.2km处为京杭大运河，北侧约250m处为余杭塘河（余杭古城-仓前粮仓），根据《杭州市大运河核心监控区国土空间管控细则》（杭政办函〔2023〕13号）文件，杭州市大运河核心监控区管控河道和范围包括：非世界文化遗产河道，包括余杭塘河、西塘河、运河三堡段，自两岸岸线至同岸外延2千米区域，长度约49千米范围。因此项目位于大运河核心监控区管控范围内，余杭塘河（余杭古城-仓前粮仓）段相关管控要求符合性分析如下。
表1-9《杭州市大运河核心监控区国土空间管控细则》（杭政办函〔2023〕13号）符合性分析
管理要求

本项目情况

符合性

（1）建设项目应落实《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单(试行)》的要求，严禁新建扩建不利于生态环境保护的工矿企业等项目。
本项目不在浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单内，详见下表1-10。项目主要从事生物检测薄膜制造，不属于新建扩建不利于生态环境保护的工矿企业等项目
符合
（2）落实大运河河湾视廊、山河景观视廊的保护要求。

对照《杭州市大运河世界文化遗产保护规划》，项目所在地不在河湾景观视廊可视范围内，不在山河景观视廊控制区内
符合
（3）两岸新建、重建建筑高度应遵循滨水梯度原则:前低后高、渐次升高，升高幅度不宜大于18 度视角(以大运河对岸河堤外坡脚为基点)

本项目租赁已建厂房实施，未新建、重建建筑
符合
（4）加强非城镇建成区内自然生态环境保护，维护大运河沿线的自然景观风貌。

项目所在地位于城镇建成区内
符合
表1-10《浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单》（浙发改社会〔2023〕100号）符合性分析
序号

内容

本项目情况

符合性

1

核心监控区河道管理范围内禁止建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动；禁止建设住宅、商业用房、办公用房、厂房等与河道保护和水工程运行管理无关的建筑物、构筑物；禁止利用船舶、船坞等水上设 施侵占河道水域从事餐饮、娱乐等经营活动；禁止弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物。大运河河道管理范围由 县（市、区）人民政府划定。
项目不在河道管理范围内
符合

2

核心监控区水文监测环境保护范围内禁止从事《中华人民共和国水文条例》《浙江省水文管理条例》《水文监测环境和设施保护办法》规定的对水文监测有影响的活动。

项目不在水文监测环境保护范围内
符合

3

核心监控区内禁止建设不符合设区市及以上港航相关规划的航道及码头项目。

项目不属于航道及码头项目
符合

4

核心监控区内产业项目准入必须依据《产业结构调整指导目录（2019年本）》《市场准入负面清单（2022年版）》《浙江省限制用地项目目录（2014年本）》和《浙江省禁止用地项目目录（2014年本）》等文件相关要求。对列入国家《产业结构调整指导目录2019年本》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。禁止企业扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类项目。项目选址空间上必须符合各级国土空间规划、《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》、浙江省“三线一单”编制成果和岸线保护与利用相关规划规定。

本项目符合相关产业政策要求，不属于淘汰、落后、限制类工艺、项目、设备等，项目租赁已建厂房实施生产，不新增用地，符合国土空间规划要求。本项目符合《浙江省大运河核心监控区国土空间

管控通则》、浙江省“三线一单”编制成果和岸线保护

与利用相关规划规定

符合

5

核心监控区内一律不得新建、扩建不符合《浙江省工业等项目建设用地控制指标（2014）》的项目。

项目租赁已建厂房实施生产，不新增用地

符合

6
核心监控区内对列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》的外商投资项目，一律不得核准、备案

项目不属于外商投资项目
符合

7

核心监控区内禁止新建、扩建高风险、高污染、高耗水的建设项目。除位于产业园区内且符合园区主导产业的建设项目外，不得新建《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》需要编制环境影响报告书的建设项目。在大运河沿线，污水处理厂管网所在范围内禁止新增排污口。

项目不属于高风险、高污染、高耗水的建设项目，项目类别为报告表。项目未新增排污口。
符合

8

核心监控区内确需投资建设的重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目、交通港航设施建设维护项目、水利设施建设维护项目、当地居民基本生活必要的重大民生项目以及防洪调度、工程抢险等特殊情况，不受第九条约束，但应确保建设项目实施前后大运河河道、堤岸、历史遗存和文物古迹“功能不降低、性质不改变、风貌有改善”。
项目不属于重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目、交通港航设施建设维护项目、水利设施建设维护项目、当地居民基本生活必要的重大民生项目以及防洪调度、工程抢险等特殊情况，符合第九条要求
符合

9
核心监控区内的非建成区严禁大规模新建、扩建房地产、大型及特大型主题公园等项目；城镇建成区老城改造限制各类用地调整为大型工商业项目、商务办公、仓储物流和住宅商品房用地。国土空间用途管制、景观风貌和空间形态的管控依照《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》执行
项目不属于大规模新建、扩建房地产、大型及特大型主题公园等项目，不涉及老城改造
符合

10
核心监控区滨河生态空间（原则上除城镇建成区外，京杭大运河浙江段和浙东运河主河道两岸起始线至同岸终止线距离1000米，具体边界由各设区市人民政府依据《浙江省大运河核心监控区国土空间管控通则》划定），除符合国土空间规划的村民宅基地、乡村公共设施、公益事业用途以及符合保护利用要求的休闲农业、乡村旅游、乡村康养、休闲体育、历史文化空间更新用途外，严控新增非公益用途的用地。禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。严禁占用耕地绿化造林、超标准建设绿色通道、挖田造湖造景、违规从事非农建设，禁止利用永久基本农田种植苗木花卉草皮、水果茶叶等多年生经济作物、挖塘养殖、闲置荒芜

项目租赁已建厂房实施生产，不新增用地，不涉及占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土、占用耕地绿化造林、超标准建设绿色通道、挖田造湖造景、违规从事非农建设、利用永久基本农田种植苗木花卉草皮、水果茶叶等多年生经济作物、挖塘养殖、闲置荒芜等情况

符合

11
核心监控区范围内纳入生态保护红线的区域除执行本清单外，还需执行《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》以及生态保护红线相关法律法规、政策文件

项目不涉及生态环境保护红线
符合

综上所述，本项目符合杭州市大运河核心监控区国土空间管控要求，不在浙江省大运河核心监控区建设项目准入负面清单内。

7、《浙江省“十五五”空气质量改善规划》符合性分析

根据浙江省生态环境厅关于印发《浙江省“十五五” 空气质量改善规划》的通知（浙环发〔2026〕13号），本项目符合性分析详见下表。
表1-11 《浙江省“十五五”空气质量改善规划》符合性分析

任务

要求（节选相关内容）

本项目情况

是否符合

深入推进产业结构调整
1.源头优化产业准入。严格落实国家产业结构调整指导目录，强化建设项目准入管理，深化生态环境分区管控。坚决遏制高能耗、高排放项目盲目无序上马，对存量“两高”项目实行“一 项一策”绿色转型方案。新上“两高”项目应达到能效标杆水平和大气环境绩效A级水平。严控炼油、基础化工原料产能规模， 严控新增化工园区，推动化工、医药项目向化工园区集聚发展。
由表1-4可得，项目建设符合生态环境分区管控动态更新方案的要求；本项目不属于高耗能、高排放项目，不属于化工、医药项目。

符合

2、强化安全生产、环境保护、产品质量、节能降耗等标准约束，倒逼落后产能出清和改造提升。有序推动限制类涉气行业工艺和装备淘汰退出，加快老旧石化化工装置淘汰退出和更新改造，整合提升6000万标砖/年以下的烧结砖及烧结空心砌块生产线，完成2500吨/日及以下水泥熟料生产线退出。

本项目不涉及限制类涉气行业工艺和装备，不涉及老旧石化化工装置，主要从事生物检测薄膜生产，不涉及烧结砖及烧结空心砌块、水泥熟料生产。

符合

3.大力推动产业集群和园区绿色低碳发展。大力推进制造业数字化转型，提高企业生产线和环保设施自动化管理水平。开展新一轮省级及以上开发区绿色低碳循环化改造，加强工业园 区VOCs综合治理，推进园区减污降碳协同。深入推进工业涂装、纺织染整、包装印刷、制鞋、合成革、铸造、橡塑制品等涉气产业集群整治提升，到2030年，全省累计完成100个产业 集群整治。
本项目不属于纺织染整、包装印刷、制鞋、合成革、铸造、橡塑制品等行业，项目采用的辊涂流延工艺属于工业涂装，本项目实施后，将对现企业生产设备进行升级改造，购买更高效的自动化生产设备，提高企业生产线和环保设施自动化管理水平
符合
综上所述，本项目符合《浙江省“十五五” 空气质量改善规划》的要求。
8、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析
对照《浙江省生态环境厅浙江省发展和改革委员会浙江省经济和信息化厅浙江省住房和城乡建设厅浙江省交通运输厅浙江省市场监督管理局国家税务总局浙江省税务局关于印发浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案的通知》（浙环发〔2021〕10号），本项目符合性分析如下。
表1-12《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析
序号
方案要求
符合性分析
1

优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目
项目主要从事生物检测薄膜制造，不涉及胶粘剂、清洗剂的使用。辊涂流延工艺在塑料薄膜制造中属于工业涂装，涂覆材料为调配的硝酸纤维素溶液，无相关品类的国家标准限值
2

严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。
本项目符合生态环境分区管控动态更新方案要求；本项目实施后新增的污染物排放总量将向杭州市生态环境局余杭分局申请总量调剂利用
3

严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒
本项目含VOCs的原辅材料有乙酸甲酯、异丁醇，暂存于危化品仓库；项目实施后，流延机整体密闭，辊涂流延、定型、烘干废气由设备直连排气管道收集；配液间整体密闭，搅拌、投料废气经密闭车间微负压收集后，与设备排气管道收集的废气汇总，经催化燃烧装置处理后从排气筒DA001排放
4

建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上
本项目实施后企业全厂产生的VOCs主要为辊涂流延、定型、烘干废气、搅拌、投料废气；项目实施后，流延机整体密闭，辊涂流延、定型、烘干废气由设备直连排气管道收集；配液间整体密闭，搅拌、投料废气经密闭车间微负压收集后，与设备排气管道收集的废气汇总，经催化燃烧装置处理后从排气筒DA001排放，催化燃烧装置处理效率约97%。
5

加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施
本项目拟严格按照要求落实设备管理。
综上所述，本项目符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》的管理要求。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、工程概况
1、建设地点、规模、主要建设内容

杭州博瑞新材料实业有限公司，成立于2022年3月30日，经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新型膜材料制造；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 

项目拟租用杭州金生塑化有限公司位于浙江省杭州市余杭区余杭街道智溢路136号1号楼4楼的闲置厂房实施生产，购置流延机、搅拌罐、分切机、空压机、制水机等设备，采用辊涂流延、烘干、分切等工艺，项目建成后形成年产生物检测薄膜2万平方米的产能。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需进行环境影响评价。受杭州博瑞新材料实业有限公司委托，浙江省工业环保设计研究院有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。本项目产品生物检测薄膜属于塑料薄膜，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29”中 “52塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，根据名录规定应编制报告表。

根据《杭州市生态环境局关于印发杭州市产业园区规划环评与项目环评联动改革实施方案（修订）的通知》（杭环发〔2026〕19号），项目所在地位于杭州未来科技城高新技术产业开发区内，园区已依法完成规划环评编制和审查工作，且本项目不属于文件中不纳入改革的建设项目，可降级为登记表。
我公司接受委托后，在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据编制技术指南及其它有关文件，结合建设单位目前已建成设施及相关管理要求，编制了本项目的环境影响登记表，并交由项目建设单位报请生态环境主管部门备案。

2、主要工程组成
本项目实施后项目主要工程组成情况详见下表。
表2-1 项目主要工程组成情况
工程类别
名称
建设性质
建设内容
主体工程
生产车间
新建
项目实施后在租赁厂房内布置生产车间，主要布置流延机（带电烘道）、分切机、搅拌罐、纯水机等设备
储运工程
危化品仓库
新建
项目实施后在租赁厂房内新建两个危化品仓库，分别暂存乙酸甲酯、异丁醇和硝酸纤维素等危化品，乙酸乙酯、异丁醇仓库面积约12.25m2，硝酸纤维素仓库面积约18.2m2。
危险废物贮存间
新建
项目实施后在租赁厂房内新建一个危险废物贮存间，暂存产生的危险废物，面积约10.2m2
原材料、成品仓库
新建
项目实施后在租赁厂房内新建原材料仓库、成品仓库，储存PET膜等原材料和产品生物检测薄膜。
公用工程
供水系统
依托
项目依托所在厂区内已建给水系统
排水系统
依托
项目依托厂区内已建排水系统，厂区内雨污分流，雨水就近排入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放。纯水制备浓水及反冲洗废水可直接纳管排放。
供电系统
依托
项目依托厂区内已建供电系统
废水治理
依托
项目依托厂区内化粪池处理生活污水。
废气治理
新建
项目实施后，流延机整体密闭，辊涂流延、定型、烘干废气由设备直连排气管道收集；配液间整体密闭，搅拌、投料废气经密闭车间微负压收集后，与设备排气管道收集的废气汇总，经催化燃烧装置处理后从排气筒DA001排放

噪声治理
依托
项目设备依托已建厂房采用室内隔声的降噪措施。
固废治理
新建
项目实施后，在租赁厂房内布置危险废物贮存间、一般固废暂存间，对生产过程产生的固体废物进行暂存
二、主要产品及产能
本项目实施后，全厂产能为年产生物检测薄膜2万平方米。
三、项目主要生产设备
本项目实施后，主要生产设备详见表2-2。
表2-2项目生产设备一览表
序号

设备名称

型号

设备数量（台）

1

流延机（带电烘道）
DL-LYJ-32SE550L

2

2

搅拌罐

DL-100FY

3
3

搅拌罐

Z500

1

4
分切机

QFJ-C

1

5

防爆空调
BGKT-35

2
6

简单空压机

BMVF15

1

7

制纯水机

CM-RO-C2

1

8

催化燃烧系统

YQFQ

1

四、主要原辅材料
项目实施后，主要原辅材料消耗详见表2-3。
表2-3项目主要原辅材料消耗清单
序号

原料名称

单位

用量

包装规格

储存位置

最大储存量

1

乙酸甲酯

t/a
4.68
180kg/桶

危化品仓库

0.72t

2

异丁醇

t/a

3.04
160kg/桶

0.64t

3

硝酸纤维素

t/a

1.08
25kg/袋

0.5t

4

PET膜

t/a

6
43kg/卷

原材料仓库
5t

乙酸甲酯：CAS号为79-20-9，分子式为C3H6O2，分子量为74.08。其通常情况下是无色透明的液体，易挥发，有芳香气味。熔点为-81℃，沸点为52~54℃，闪点为−19℃，密度为0.921g/mL。微溶于水，与乙醇、乙醚等多数有机溶剂混溶。 本项目用于溶解硝酸纤维素。
异丁醇：CAS号为78-83-1，分子式为C4H10O，分子量为74.122，熔点为-100℃，沸点为107.9℃，闪点为27.8℃，密度为0.803g/cm3。易燃，具刺激性，无色透明液体，有特殊气味，易溶于乙醇和乙醚。本项目作为助溶剂配合乙酸甲酯使用，调节溶解性能和稳定性。
硝酸纤维素：又名硝化棉、火棉、硝化纤维素、棉体火棉胶等，属硝酸酯类，是一种高分子化合物，分子式为(C6H7O2CONO2)n，数均相对分子质量30000～1000000。它为白色或微黄色絮绒状固体，熔点160～170℃，密度1.58～1.65g/cm3，硬度90～110（洛氏）。由于在硝化过程中的条件不同，硝化纤维素的含氮量不同，其溶解度、密度也随含氮量不同而异。硝化纤维素的自燃点为170℃，闪点为12.8℃（酒精）。它无臭、无味，耐水、耐稀酸、耐弱碱和各种油类，不溶于水，溶于酯、丙酮等有机溶剂。
PET膜：也称聚酯薄膜，是一种以聚对苯二甲酸乙二醇酯制成的高分子薄膜材料，具有高强度、高韧性、优异的透明性和光学性能，透光率可达90%。它耐高温和低温，热定型后可在-70℃至150℃长期使用，并具备良好的耐潮、耐化学腐蚀及电绝缘性能。

五、产能匹配性分析
本项目主要生产设备为流延机，项目设有2台流延机，根据企业提供设备参数资料计算产能匹配性如下表。
表2-4 设备产品匹配项分析一览表

设备名称

数量（台）

车速
（m/min）

卷材有效宽幅（m）

年工作时间（h）

生产能力
（万m2）

设计产能
（万m2）

产能匹配%

流延机
2

0.1
0.5
3720
2.232
2

89.61
综上所述，项目设备生产能力能满足生产所需。
六、公用工程
1、供水系统
本项目用水主要由自来水公司供给。原料调配搅拌过程需要纯水，通过纯水机自行制备。
2、排水系统
项目搅拌罐、流延机胶辊等少量清洗废水作为废液委托有资质的单位处置，不排放。项目废水主要为纯水制备浓水及反冲洗废水、生活污水。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政污水管网，送余杭污水处理厂处理。纯水制备浓水及反冲洗废水可直接纳管排放，项目水平衡情况详见图2-1。
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图2-1 项目水平衡情况图     单位：t/a

3、供电系统
项目用电由供电部门从就近电网接入。
4、生活设施
本项目不设食堂、宿舍。

七、项目劳动组织
本项目实施后劳动定员共10人，年工作时间为248天，采用三班制24小时生产。
八、项目平面布置
项目实施后具体平面布置情况详见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程
项目产品为生物检测薄膜，主要生产工艺流程详见下图。
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图2-2 硝酸纤维素膜生产工艺流程图
工艺流程：将自制的纯水与外购的乙酸甲酯、异丁醇、硝酸纤维素按比例倒入搅拌罐中搅拌溶解，配比约为乙酸甲酯：异丁醇：硝酸纤维素：纯水=4.68：3.04：1.08：10，调配成质地均匀的溶液，然后通过管道输送至流延机的胶辊上，通过辊涂流延方式，将溶解在有机试剂中的硝酸纤维素涂在PET膜表面。均匀涂抹后通过流延机的电加热装置升温至30~60℃定型，然后牵引至流延机内亲水化处理区域，硝酸纤维素是亲水性材料，亲水化处理是通过添加纯水润湿膜体，恢复亲水性，有利于水分子在表面铺开、浸润，提升产品性能。处理后的PET膜输送至流延机内电加热烘道进行烘干（烘干温度约70-80℃）。烘干后收为大卷产品薄膜，由人工进行检验，主要观察膜面是否平整、无裂纹、无灰尘，无气泡或杂质，确保无断面重接缺陷；并使用测厚仪多点测量‌膜厚度‌及卡尺测量‌幅宽‌，确保符合规格且厚度均一。检验合格后运至分切机，按照产品所需尺寸进行分切，不合格产品报废，收集后由物资回收单位回收。分切后收为小卷产品，再次检验，检验内容同上，合格产品包装入库，不合格产品报废，收集后由物资回收单位回收。
注：搅拌罐、胶辊仅在每批次产品生产结束后用水冲洗，产生的少量清洗废水作为废液收集后委托有资质的单位定期处置。

二、主要污染因素分析
根据上述工艺流程分析，本项目生产过程主要污染因子情况详见下表
表2-5 项目生产过程主要污染因子识别
项目

产生工序

污染源

主要污染因子

废气

投料、搅拌
有机废气、投料粉尘
乙酸甲酯、异丁醇、颗粒物、臭气浓度
辊涂流延、升温定型、烘干
有机废气
乙酸甲酯、异丁醇、臭气浓度
废水

生活

生活污水

CODCr、氨氮

纯水制备

纯水制备浓水及反冲洗废水

Ca2+、Mg2+
噪声

设备运行
噪声

Leq（A）

固废 

原料使用
一般废包装材料
塑料袋、纸箱等外包装
纯水制备

纯水机废滤芯

滤芯

生活办公

生活垃圾

果皮纸屑等
原料使用
废包装桶（乙酸甲酯、异丁醇）
乙酸甲酯、异丁醇

原料使用
硝酸纤维素废包装袋
硝酸纤维素、塑料袋
分切

边角料

硝酸纤维素、PET膜

检验
不合格产品
硝酸纤维素、PET膜

废气处理
废催化剂
催化剂
搅拌罐、胶辊清洗

清洗废液

乙酸甲酯、异丁醇、硝酸纤维素、水



	与项目有关的原有环境污染问题
	无


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、大气环境质量现状

根据《2025年浙江省生态环境状况公报》，项目所在区域属于环境空气质量不达标区。随着《浙江省空气质量持续改善行动计划》、《浙江省“十五五”空气质量改善规划》等文件的发布，余杭区区域大气污染防治工作持续有效推进，预计区域整体环境空气质量将会有所改善。

二、地表水环境
（1）项目周边地表水环境质量现状
项目拟建地附近地表水体为北侧约250m处余杭塘河。根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2015），项目段为杭嘉湖28余杭塘河（余杭闸——绕城公路桥），水功能区为余杭塘河余杭农业、工业用水区，水环境功能区为农业、工业用水区，水质目标为Ⅲ类，水功能区、水环境功能区划情况详见表3-1。
表3-1项目附近水环境功能区划
编号
县名
水功能区
水环境功能区
流域
水系
河流
范围
目标
水质
编号
名称
编号
名称
起始断面
终止断面
杭嘉湖28
余杭
F1203101703013

余杭塘河余杭农业、工业用水区
330110FM220114000250

农业、工业用水区
太湖
杭嘉湖平原河网
余杭塘河
余杭闸
119°55′39.16″，30°16′33.7″

孟家桥
119°03′03″，30°18′00″

Ⅲ
（2）项目周边地表水环境质量现状
为了解项目拟建区域地表水体环境质量现状，本次环评引用《杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划（2024-2035）环境影响报告书》中余杭塘河仓前桥监测断面（本项目西侧约1.1km）2023年各月平均监测数据（pH、DO、CODMn、NH3-N、TP）进行水质现状评价。监测结果详见下表。
表3-2地表水环境监测及评价结果单位：mg/L(除pH外)

河流名称
监测断面
2023年各月平均监测结果
pH

DO

CODMn
NH3-N

TP

余杭塘河
余杭塘河仓前桥监测断面
7.7
7.6
2.66
0.22
0.09
Ⅲ类标准限值
6～9

≥5

≤6

≤1.0

≤0.2

是否达标
达标
达标
达标
达标
达标
由上表可知，余杭塘河仓前桥监测断面水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。
三、声环境质量现状
本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标。
四、生态环境质量现状
本项目利用已建厂房，不新增建设用地，无需进行生态现状调查。
五、电磁辐射
本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不对项目电磁辐射现状开展监测与评价。
六、地下水、土壤环境质量现状
本项目厂区内排水实行雨污分流制，雨水经厂区雨水收集系统收集后纳入周边市政雨水管排放；生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放；纯水制备浓水及反冲洗废水可直接纳管排放。化粪池、危化品仓库、危险废物贮存间及相应管道均做好防渗措施，建设项目对土壤、地下水环境基本不存在污染途径，故不开展现状调查。

	环境

保护

目标
	一、大气环境保护目标

根据踏勘与调查，项目所在地周边500m范围内不存在尚未建设的规划保护目标和现状保护目标。
二、声环境
本项目拟建地周边50m范围内无声环境保护目标。
三、地下水环境
本项目所在地厂界外500m范围内均不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。
四、生态环境

本项目不在产业园区外新增用地，无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	一、废气

本项目实施后，废气主要为投料、搅拌废气（颗粒物、乙酸甲酯、异丁醇、臭气浓度）、辊涂流延、定型、烘干废气（乙酸甲酯、异丁醇、臭气浓度）。项目实施后，流延机整体密闭，辊涂流延、定型、烘干废气由排气管道微负压收集；配液间整体密闭，投料、搅拌废气经密闭车间微负压收集后，与设备排气管道收集的废气汇总，经催化燃烧装置处理后从排气筒DA001排放。
辊涂流延工艺属于工业涂装工艺，颗粒物、乙酸甲酯（以乙酸酯类计）、异丁醇（以非甲烷总烃计）、臭气浓度排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1大气污染物排放限值，详见表3-3。异丁醇（以非甲烷总烃计）、臭气浓度、乙酸甲酯厂界无组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》-表6企业边界大气污染物浓度限值，详见表3-4。颗粒物厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)要求，详见表3-5。厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表5厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值，详见表3-6。
表3-3《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1  单位：mg/m3
污染物项目
适用条件
排放限值
污染物排放监控位置
颗粒物
所有
30

车间或生产设施排气筒
臭气浓度
1000

非甲烷总烃
80

乙酸酯类
涉乙酸酯类
60

注：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。

表3-4《工业涂装工序大气污染物排放标准》-表6企业边界大气污染物浓度限值
污染物项目
适用条件
限值（mg/m3）
非甲烷总烃
所有

4.0

臭气浓度
20

乙酸甲酯

涉乙酸甲酯
1.0

注：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。
表3-5《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

污染物
最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率
kg/h

无组织排放监控浓度限值
mg/m3
排气筒高度m

二级
监控点
浓度
颗粒物
/

/

/

周界外浓度最高点
1.0

表3-6《工业涂装工序大气污染物排放标准》表5厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值     单位：mg/m3
污染物项目
特别排放限值
限值含义
无组织排放监控位置
非甲烷总烃
10

监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点
50

监控点处任意一次浓度值
二、废水
本项目废水主要为生活污水和纯水制备浓水及反冲洗废水，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准(其中氨氮、总磷、总氮纳管排放参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2025）)后纳入市政污水管网。纯水制备浓水及反冲洗废水可直接纳管排放，送余杭污水处理厂处理。
余杭污水处理厂共有两个尾水排放口，一二三期工程共用一个，四期工程另设一个。一二三期排放口中CODCr、NH3-N、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1现有城镇污水处理厂排放标准；其他污染因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。

四期排放口中CODCr、NH3-N、总磷排放标准执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表2新建城镇污水处理厂标准，总氮执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1现有城镇污水厂标准，其他污染因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（含2006年、2025年修改单）中一级A标准。
废水排放标准详见下表3-7。

表3-7废水排放标准单位：mg/L（除pH、粪大肠菌群数外）
指标
pH

COD

BOD5
SS

氨氮
总磷
总氮

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
6~9

500
300

400

35

8
70

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
6~9
--
10

10

--
--
--

《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）

表1现有城镇污水处理厂排放标准

--
40
--

--

2（4）

0.3
12（15）

表2新建城镇污水处理厂标准

--
30
--

--

1.5（3）

0.3
10（12）

三、噪声
（1）施工期噪声标准
本项目施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025），见表3-8。

表3-8建筑施工噪声排放标准单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。

（2）营运期噪声标准
根据《杭州市余杭区声环境功能区划分方案（修订）》，本项目所在地位于3类声环境功能区310区，项目24小时生产，各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区厂界噪声排放限值（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。
四、固体废物

项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）：采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。因此本项目一般工业固废的贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

	总量

控制

指标
	本项目具体污染物排放量汇总如下表所示。
表3-9项目污染物排放量汇总表单位：t/a

项目
污染物
排放量
废水
废水量
122

CODCr
0.004

NH3-N

0.001
废气
VOCs

0.606
注：CODCr、氨氮排放量计算，按《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1、表2均值CODCr35mg/L、NH3-N1.75mg/L核算
项目实施后，企业主要污染物总量控制建议值为(排环境量)：废水122t/a、CODCr0.004t/a、氨氮0.001t/a、VOCs0.606t/a。
杭州博瑞新材料实业有限公司不是列入余杭区初始排污权有偿使用范围的排污单位，本项目废水需购买CODCr、NH3-N排污指标；根据《余杭区环境空气质量提质进位三年行动方案（2024-2026）》，全区工业项目新增VOCs排放量实行2倍替代削减，项目投产后VOCs需新增总量0.606t/a，需向杭州市生态环境局余杭分局申请总量替代削减。项目具体总量控制指标汇总详见下表。
表3-10项目总量控制汇总表单位：t/a

项目
总量控制指标
本项目实施后总厂排放量
替代削减比例
替代削减量
总量购买量

废气
VOCs

0.606
1：2
1.212
/

废水
CODCr
0.004
1：1
0.004
0.004
NH3-N

0.001
1：1
0.001
0.001
项目实施后，新增的CODCr、NH3-N总量需在浙江省排污权交易平台进行购买。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	项目位于浙江省杭州市余杭区余杭街道智溢路136号1号楼4楼，租赁已建厂房实施生产，无需新征用地和新建厂房。施工过程主要是设备的安装、调试，产生噪声、烟尘、生产生活垃圾、工人生活污水等污染，采取以下保护措施。
1、施工扬尘
车辆运输道路指定专人定期洒水清理，防止道路扬尘；定期对车辆进行人工清理，清扫车轮、车帮；设备安装时，在安装前对安装场地进行清扫，擦拭清洁设备，减少扬尘。
2、废水
设备安装调试过程中，打扫用污水、冲洗水经排水明沟流入化粪池；利用厂区内已建厕所，厕所水流入化粪池处理，达标后纳管排放。
3、噪声
施工过程中安装设备时轻拿轻放，在中午及夜间休息时间内尽量不进行施工，如因工期需要夜间施工应提前向周围居民及其他可能受影响的人员、单位发出通知，告知具体施工时间，对施工噪声、光源可能造成的环境污染程度予以说明，并请求谅解。
4、固废

设备运输、安装过程中，包装材料等生产垃圾需堆放整齐，存放在一般固废暂存间内。工人生活垃圾交由环卫部门统一处理。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

本项目实施后，废气主要为投料、搅拌废气（颗粒物、乙酸甲酯、异丁醇、臭气浓度）、辊涂流延、定型、烘干废气（乙酸甲酯、异丁醇、臭气浓度）。
（1）投料、搅拌废气
项目设有配液间，设4个搅拌罐，配液过程中纤维素为颗粒块状含润湿剂液体成微湿润状态，直接倾倒至搅拌罐中，乙酸甲酯、异丁醇等溶剂通过泵直接吸入密闭搅拌罐中。搅拌罐带盖和软管，搅拌过程密闭，调配好的溶液通过管道输送到流延机的胶辊上。仅在纤维素倒入搅拌罐的过程中，有少量乙酸甲酯、异丁醇挥发，产生少量废气，本环评不做定量分析。由于纤维素原料为块状湿润状态，投料过程仅产生少量投料粉尘，本环评不做定量分析。配液间工作时密闭，设有微负压收集系统，废气收集后与生产车间内收集的辊涂流延、升温定型、烘干废气汇总，经催化燃烧装置处理后从排气筒DA001排放。

（2）辊涂流延、定型、烘干废气
项目实施后，在独立生产车间内设有两台流延机。流延机带电加热烘道，需通过辊涂流延方式，将溶解在有机试剂中的硝酸纤维素均匀涂在PET膜表面，电加热装置升温至30~60℃定型，亲水化处理后再由电加热烘道进行烘干（烘干温度约70-80℃）。辊涂流延、定型、烘干过程中，PET膜表面的有机溶剂将全部挥发，只留下硝酸纤维素。本项目乙酸甲酯用量为4.68t/a，异丁醇用量3.04t/a，则辊涂流延、定型、烘干废气合计VOCs产生量为7.72t/a。
流延机整体密闭，辊涂流延、定型、烘干废气由排气管道微负压收集；配液间搅拌、投料废气经密闭车间微负压收集后，与设备排气管道收集的废气汇总，经催化燃烧装置处理后从排气筒DA001排放。设备直连排气管道收集效率以95%计。催化燃烧装置处理效率以97%计，风机总风量约3500m3/h，工作时间约15h/d，3720h/a。项目辊涂流延、定型、烘干废气污染物排放情况汇总详见下表。
表4-1辊涂流延、定型、烘干废气污染物排放情况汇总表

排气筒
污染物
有组织
无组织

产生量（t/a）
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m3）
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
DA001

乙酸甲酯
4.446

0.133

0.036

10.244
0.234

0.063

异丁醇
2.888
0.087
0.023
6.654
0.152
0.041
合计VOCs

7.334

0.220

0.059

16.90

0.386
0.104
（3）恶臭污染物
项目搅拌、辊涂流延、定型、烘干等过程产生少量恶臭气体，以臭气浓度进行表征，本环评不进行定量计算。参考同类型企业厂界臭气浓度监测数据，恶臭污染物均可达标，项目恶臭对周围环境产生的影响相对较小。
综上所述，项目废气污染源强情况详见下表。
表4-2废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线
装置
污染源
污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放
产生量（t/a）
工艺
效率（%）
废气排放量（m3/h）
排放浓度（mg/m3）
排放量（t/a）
排放时间（h）
搅拌、辊涂流延、定型、烘干
搅拌罐、流延机
DA001

乙酸甲酯

4.446

流延机整体密闭，辊涂流延、定型、烘干废气由排气管道微负压收集；配液间整体密闭车间微负压收集后，与设备排气管道收集的废气汇总，经催化燃烧装置处理后从排气筒DA001排放
收集效率以95%计；处理效率以97%计
3500

10.244

0.133

3720

异丁醇

2.888
6.654

0.087

合计VOCs
7.334
16.90

0.220

无组织
乙酸甲酯

0.234

--

--

--

--

0.234

异丁醇

0.152
0.152
合计VOCs
0.386
0.386
表4-3项目废气点源参数一览表

名称
排气筒底部中心坐标
排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

风量
m3/h

烟气温度/℃
年排放小时数/h

排放
工况
污染物排放速率kg/h

X

Y

合计VOCs

乙酸甲酯
异丁醇
DA001

119.962025

30.276844

6.88

15

0.35

3500

400

3720

正常
0.059

0.036

0.023

表4-4项目废气面源主要预测参数一览表
名称
面源中心点坐标
面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角/°

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况
污染物排放速率kg/h

东经
北纬
合计VOCs

乙酸甲酯
异丁醇
生产车间
119.961959

30.276808

7.12

52

18

18

13

3720

正常
0.104

0.063

0.041

2、措施可行性分析
（1）废气处理措施可行性

本项目采取的废气污染治理设施为催化燃烧装置，属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》中的可行技术。催化燃烧装置进口废气浓度约563.29mg/m3，设备带有电加热装置，浓度过低时采用电加热辅助催化燃烧。
（2）废气收集、处理效率可行性
参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版）表1-1VOCs认定收集效率表，设备废气排口直连和车间或密闭间进行密闭收集的收集效率为80~95%。流延机由于设备密闭，自带排气管道收集，仅少量逸散，因此辊涂流延、定型、烘干废气收集效率取95%合理。
根据《HJ 2027—2013 催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》，催化燃烧装置的‌设计净化效率不得低于 97%‌，因此项目催化燃烧装置废气处理效率取97%合理。
（3）废气处理设施设计可行性
对照2025年《国家污染防治技术指导目录》，项目采用的VOCs治理方式为催化燃烧装置，不属于低效类技术。
3、大气环境影响分析
正常工况下，项目废气排放对周边环境影响可接受。本项目非正常工况主要是废气处理装置异常运行，因此废气非正常工况下污染源强如下表所示。
表4-5项目废气非正常排放源强一览表
污染源名称
污染物名称
非正常排放原因
非正常排放浓度mg/m3
非正常排放速率kg/h
单次持续时间/h
年发生频次/次
应对措施
排气筒DA001

乙酸甲酯

催化燃烧装置发生故障，总处理效率降低到20%

273.18
0.956
1
1
定期检修，故障时停止生产，及时维修、更换
异丁醇

177.45
0.621
1
1
合计VOCs
450.63
1.577
1
1
企业还需采取以下措施确保废气达标排放：
①安排专人负责废气处理环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、记录情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； 

②定期更换催化剂等，确保处理效率； 

③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。

4、废气监测计划
本项目实施后，企业需按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的要求进行日常监测。
二、废水
本项目废水主要为生活污水、纯水制备浓水及反冲洗废水。
（1）生活污水
本项目实施后劳动定员10人，厂区不内设食堂，不设宿舍，员工平均生活用水量以50L/p•d计，年工作天数为248天，则员工生活用水为124t/a，生活污水排放量以用水量的85%计，预计生活污水产生量为106t/a，经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，送余杭污水处理厂处理。
生活污水水质参考一般城市污水水质，CODCr200~400mg/L、NH3-N 25~35mg/L，选取CODCr浓度400mg/L、NH3-N浓度35mg/L。则污染物产生量为CODCr0.042t/a，NH3-N 0.004t/a。
（2）纯水制备浓水

项目原料调配工程需添加纯水，项目设有一台纯水机，根据企业提供资料，纯水出水率为50%。纯水机主要工艺为：自来水——三级过滤——进制水机预处理——PP棉滤芯——颗粒活性炭滤芯——PP棉滤芯——RO反渗透膜滤芯——纯水柱——储水罐。根据企业提供资料，项目纯水用量约11t/a，则纯水制备浓水产生量约11t/a。浓水的主要成分为CaCl2、MgCl2及少量的Na+、Cl-，浓度通常较低，可直接纳入市政污水管网。
（5）反冲洗废水

纯水机使用时，工艺中的滤芯、反渗透膜等使用时间长后表面易结垢，导致反渗透膜堵塞，需要定期进行反冲洗。根据企业提供纯水机资料，反冲洗次数约100次/年，单次耗水量约0.05t，则纯水机反冲洗水产生量约5t/a，水质与浓水一致，主要成分为CaCl2、MgCl2及少量的Na+、Cl-，浓度通常较低，可直接纳入市政污水管网。

CODCr、氨氮排放浓度按《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1、表2限值平均值CODCr35mg/L、NH3-N1.75mg/L核算。项目废水总排放量为122t/a，污染物排放量为CODCr0.004t/a，NH3-N 0.001t/a

表4-6  废水间接排放口基本情况
排放口编号
排放口地理坐标
废水排放量/（万t/a）
排放
去向
排放
规律
排放时段
受纳污水处理厂信息
经度/E

纬度/W

名称
污染物种类
国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）
DW001

119.961891

30.276930

0.0122

纳管
间歇
排放
-

余杭污水处理厂
CODCr、NH3-N
CODCr≤40（30）、NH3-N≤2（1.5）

2、依托集中污水处理厂可行性分析
本项目新增废水纳管量为122t/a，纳管后送余杭污水处理厂处理。杭州市余杭区余杭污水处理厂位于余杭镇金星村，位于东西大道西侧，余杭塘河南侧，余杭工业城三期区块的东北侧。余杭污水处理厂总规模为21万m3/d（其中一期工程规模为3万m3/d、二期工程规模为1.5万m3/d、三期工程规模为1.5万m3/d，四期工程规模为15万m3/d。），尾水排入北侧余杭塘河。
余杭污水处理厂共有两个尾水排放口，一二三期工程共用一个，四期工程另设一个。一二三期排放口中CODCr、NH3-N、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1现有城镇污水处理厂排放标准；其他污染因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。

四期排放口中CODCr、NH3-N、总磷排放标准执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表2新建城镇污水处理厂标准，总氮执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1现有城镇污水厂标准，其他污染因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。
目前余杭区污水处理厂一~四期工程均已正式运行，污水处理厂总处理能力为21万m3/d。污水厂服务范围为余杭组团各街道，即余杭、闲林、仓前、五常、中泰等五个街道。

（1）设计进出水水质 

根据调查，余杭污水处理厂设计进出水水质情况见下表。
表4-7  余杭污水处理厂一、二、三期设计进出水水质（单位：mg/L，除色度外）
项目

指标

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

TN

TP

色度（稀释倍数）

一期工程

进水指标

6~9

≤400

≤200

≤300

≤40

/

≤3.0

/

一级B排放标准

6~9

≤60

≤20

≤20

≤15

/

≤1.8

/

二期工程

进水指标

6~9

≤360

≤170

≤280

≤25

/

≤4

≤30

一级A排放标准

6~9

≤50

≤10

≤10

≤5（8）

/

≤0.5

≤30

三期工程

进水指标

6~9

≤360

≤170

≤280

≤25

≤40

≤4

≤30

一级A排放标准

6~9

≤50

≤10

≤10

≤5（8）

≤15

≤0.5

≤30

目前排放标准

6~9

≤40

≤10

≤10

≤2（4）

≤12（15）

≤0.3

≤30

注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。
表4-8 余杭污水处理厂四期工程设计进出水水质（单位：mg/L，PH除外）
处理设施
进出水
BOD5
COD

SS

总氮
NH3-N

总磷
--

进水浓度（mg/L）
150

350

250

45

35

4

曝气
沉砂池
去除率（%）
30

20

85

10

20

20

出水浓度（mg/L）
105

280

37.5

40.5

28

3.2

A2O池
进水浓度（mg/L）
105

280

37.5

40.5

28

3.2

去除率（%）
93

90

30

65

95

90

出水浓度（mg/L）
7.4

28.0

26.3

14.2

1.4

0.32

膜池
进水浓度（mg/L）
7.4

28.0

26.3

14.2

1.4

0.32

去除率（%）
30

20

70

20

30

20

出水浓度（mg/L）
5.1

22.4

7.9

11.3

1.0

0.26

加氯
接触池
进水浓度（mg/L）
5.1

22.4

7.9

11.3

1.0

0.26

去除率（%）
0

0

0

0

0

0

出水浓度（mg/L）
5.1

22.4

7.9

11.3

1.0

0.26

1级A+排放标准（mg/L）
6

30

10

15

1.5

0.3

（2）尾水排放口位置
余杭污水处理厂共有两个尾水排放口，均排入污水厂北侧余杭塘河；其中一期、二期、三期共用一个排放口，四期单独一个排放口。
（3）污水处理工艺
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图4-1余杭污水处理厂一、二、三期处理工艺流程
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图4-2余杭污水处理厂四期工程审批污水处理工艺流程图
根据浙江省生态环境厅公布的浙江省污水处理厂信息公开数据，2026年1月13日余杭污水处理厂一、二、三期废水处理达标情况监测结果见表4-9。2026年1月12日该厂四期废水处理达标情况监测结果见表4-10。
表4-9余杭污水处理厂一、二、三期出水水质情况（单位：mg/L，除 pH 外）
监测时间
监测项目
出口浓度
标准限值
单位
达标情况
2026.1.13

PH值
7.2

6~9

无量纲
是
氨氮（NH3-N）
0.208

2（4）
mg/L

是
动植物油
0.26
1

mg/L

是
粪大肠菌群数
16
1000

个/L

是
化学需氧量
16

40

mg/L

是
六价铬
＜0.004
0.05

mg/L

是
色度
3
30

倍
是
石油类
0.30
1

mg/L

是
五日生化需氧量
3.8

10

mg/L

是
悬浮物
4
10

mg/L

是
阴离子表面活性剂（LAS）
0.178
0.5

mg/L

是
总氮（以N计）
10.2

12（15）
mg/L

是
总镉
0.00007
0.01

mg/L

是
总铬
0.00324
0.1

mg/L

是
总汞
0.00014
0.001

mg/L

是
总磷（以P计）
0.04

0.3

mg/L

是
总铅
0.0123
0.1

mg/L

是
总砷
0.0009

0.1

mg/L

是
表4-10余杭污水处理厂四期出水水质情况（单位：mg/L，除pH外）
监测时间
监测项目
出口浓度
标准限值
单位
达标情况
2026.1.12

PH值
7.0

6~9

无量纲
是
氨氮（NH3-N）
0.788

1.5

mg/L

是
总磷
0.15

0.3

mg/L

是
总氮
7.51

12（15）
mg/L

是
化学需氧量
16

30

mg/L

是
色度
4

30

倍
是
石油类
＜0.06
1

mg/L

是
悬浮物
6
10

mg/L

是
五日生化需氧量
3.8

10

mg/L

是
阴离子表面活性剂（LAS）
0.166
0.5

mg/L

是
动植物油
0.07

1

mg/L

是
粪大肠菌群数
＜10
1000

个/L

是
总砷
0.0012

0.1

mg/L

是
六价铬
＜0.004
0.05

mg/L

是
总铅
0.0383
0.1

mg/L

是
总镉
0.00036

0.01

mg/L

是
总汞
0.00006
0.001

mg/L

是
总铬
0.00308
0.1

mg/L

是
（4）废水达标可行性分析
余杭污水处理厂目前运行的设计日处理量为21万m3/d（一、二、三期共6万m3/d，四期15万m3/d），根据浙江省生态环境厅——监督性监测信息公开平台数据显示，余杭污水处理厂（一、二、三期）运行中，废水水质监测数据详见表4-8；余杭污水处理厂四期工程现已运行，废水水质监测数据详见表4-9。截止至2026年1月，余杭污水处理厂一、二、三期工程生产负荷为58.2%，尚有2.508万m3/d余量，四期工程生产负荷为94%，尚有0.9万m3/d余量，本项目新增纳管废水量约0.492t/d，则余杭污水处理厂现有余量能够处理本项目废水，且本项目水质不会对现有的污水处理厂处理设施造成水质水量的冲击负荷。因此本项目废水排放依托余杭污水处理厂可行。
3、废水监测计划
本项目实施后，企业需按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 1207—2021）中的要求进行日常监测。

三、噪声
1、噪声源强及降噪措施
本项目噪声主要来自于机械设备运转，项目设备噪声源强等情况详见表4-11、4-12。


表4-11项目噪声源强调查清单（室外声源）
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声源源强（任选一种）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
	声功率级/dB(A)
	
	

	1
	风机
	3500m3/h
	8.98
	33.16
	16
	80/1
	--
	消声器（-20dB）
	昼夜


表4-12项目噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级

/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级

/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	生产车间 
	流延机（带电烘道）
	DL-LYJ-32SE550L
	80
	厂房墙体隔声20dB，设备密闭，独立车间隔声15dB
	14.29
	37.36
	13
	7.44~26.37
	53.32~53.41
	昼夜
	35
	27.32~27.41
	1m

	2
	
	
	
	80
	
	15.52
	34.2
	13
	9.60~26.44
	53.32~53.37
	
	35
	27.32~27.37
	1m

	3
	配液间
	搅拌罐
	DL-100FY
	70
	厂房墙体隔声20dB，单独配液间隔声15dB
	-1.96
	32.31
	13
	6.78~43.31
	48.32~48.43
	
	30
	22.32~22.43
	1m

	4
	
	
	
	70
	
	-0.82
	29.75
	13
	8.96~43.24
	48.32~48.38
	
	30
	22.32~22.38
	1m

	5
	
	
	
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	搅拌罐
	Z500
	70
	
	0.33
	27.43
	13
	6.68~40.85
	48.32~48.43
	
	30
	22.32~22.43
	1m

	7
	
	防爆空调
	BGKT-35
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	空压机房
	简单空压机
	BMVF15
	85
	厂房墙体隔声20dB，设备独立机房隔声15dB
	5.76
	31.07
	13
	10.52~36.65
	58.32~58.36
	
	35
	32.32~32.36
	1m

	9
	危化品仓库
	防爆空调
	BGKT-35
	80
	厂房墙体隔声20dB，单独危化品仓库隔声15dB
	4.3
	18.3
	13
	0.37~42.89
	58.32~68.12
	
	30
	32.32~42.12
	1m

	10
	分切间
	分切机
	QFJ-C
	75
	厂房墙体隔声20dB，单独分切间隔声15dB
	18.26
	26.2
	13
	1.21~26.97
	48.32~50.87
	
	30
	22.32~24.87
	1m

	11
	制纯水间
	制纯水机
	CM-RO-C2
	60
	厂房墙体隔声20dB，单独制纯水间隔声15dB
	0.51
	26.62
	13
	8.91~43.21
	38.32！38.38
	
	30
	12.32~12.38
	1m


注：定义租赁厂房一楼西南角为坐标XYZ（0，0，0）点
	运营
期环

境影

响和

保护

措施
	2、噪声影响达标情况分析
为更好地预测本项目噪声对厂界的影响，采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中的工业噪声预测计算模式进行计算与分析。本项目主要噪声源采取隔声措施后各厂界噪声预测结果汇总详见表4-13。
表4-14采取措施后项目厂界噪声预测结果表 单位：dB

预测点位
厂界东
厂界南
厂界西
厂界北
预测值
昼间
52.4
52.5
53.6
52.3
标准值
昼间

65
65
65
65
达标性
达标
达标
达标
达标
预测值
夜间
52.4
52.5
53.6
52.3
标准值
夜间

55
55
55
55
达标性

达标
达标
达标
达标
由表4-13可得，采取环评提出的合理措施后，项目生产噪声对各厂界的预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。
3、噪声监测计划
本项目实施后，企业需按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 1207—2021）中的要求进行日常监测。
四、固废
本项目固废主要为一般废包装材料、纯水机废滤芯、生活垃圾、废包装桶（乙酸甲酯、异丁醇）、硝酸纤维素废包装袋、边角料、不合格产品、废催化剂、清洗废液。
（1）一般废包装材料
项目PET膜等原材料拆包过程产生一般废包装材料，主要为纸箱、塑料盒袋等，预计产生量约0.3t/a。
（2）纯水机废滤芯
项目使用的纯水机滤芯需定期进行更换，一年更换一次，重约0.001t/a。
（3）废包装桶（乙酸甲酯、异丁醇）
项目原料用量为乙酸甲酯4.68t/a，采用180kg桶装，桶重约20kg，则废包装桶产生量约0.52t/a。异丁醇3.04t/a，采用160kg桶装，桶重约18kg，则废包装桶产生量约0.342t/a。合计项目废包装桶产生量约0.862t/a。
（4）硝酸纤维素废包装袋
项目硝酸纤维素用量为1.08t/a，采用25kg塑料袋装，单只袋重约100g，预计废包装袋产生量约0.004t/a。

（5）边角料
项目分切工序产生边角料，参考同类型企业如《天韧膜科技（绍兴）有限公司年产24万平生物检测薄膜项目》生产情况和企业提供的生产资料，边角料产生量约占1‰，则边角料产生量约0.007t/a。
（6）不合格产品
项目检验工序产生不合格产品，参考同类型企业如《天韧膜科技（绍兴）有限公司年产24万平生物检测薄膜项目》生产情况和企业提供的生产资料，不合格产品产生量约占1%，则不合格产品产生量约0.071t/a。

（7）废催化剂
本项目拟设一套催化燃烧装置处理有机废气，催化剂使用一定时间后失效，需定期更换。预计4年更换一次，单次更换量约0.5t，则废催化剂产生量约0.125t/a。

（8）清洗废液
项目搅拌罐、胶辊仅在每批次产品生产结束后用水冲洗，产生的少量清洗废水作为废液收集后委托有资质的单位定期处置。清洗废液产生量约1t/a。
（9）生活垃圾
本项目实施后，劳动定员为10人，年生产天数248天，生活垃圾产生量按1kg/（人·天）计算，则生活垃圾产生量为2.48t/a。
综上所述，项目一般废包装材料等产生情况详见下表。
表4-14项目一般废包装材料等产生情况一览表  单位：t/a
序号
名称
产生工序
形态
主要成分
估算产生量
1

一般废包装材料
原料使用
固
塑料袋、纸箱等外包装
0.3

2
纯水机废滤芯
纯水制备
固
滤芯
0.001

3

废包装桶（乙酸甲酯、异丁醇）
原料使用
固
乙酸甲酯、异丁醇、铁桶
0.862
4
硝酸纤维素废包装袋
原料使用
固
硝酸纤维素、塑料袋
0.004
5

边角料

分切

固

硝酸纤维素、PET膜

0.007
6

不合格产品

检验

固

硝酸纤维素、PET膜

0.071
7
废催化剂
废气处理
固
催化剂
0.125

8
清洗废液
胶辊、搅拌罐清洗
液
乙酸甲酯、异丁醇、硝酸纤维素、水
1
9
生活垃圾
员工生活
固
果皮纸屑等
2.48

合计
4.85
根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2025)，项目一般废包装材料等属性判定情况见表4-15。
表4-15项目一般废包装材料等属性判定
序号
名称
产生工序
形态
主要成分
是否属固体废物

判断依据

1

一般废包装材料
原料使用
固
塑料袋、纸箱等外包装
是
5.2（a）

2
纯水机废滤芯
纯水制备
固
滤芯
是
4.1（d）

3

废包装桶（乙酸甲酯、异丁醇）
原料使用
固
乙酸甲酯、异丁醇、铁桶
是
5.2（a）

4
硝酸纤维素废包装袋
原料使用
固
硝酸纤维素、塑料袋
是

5.2（a）

5

边角料

分切

固

硝酸纤维素、PET膜

是

5.2（e）
6

不合格产品

检验

固

硝酸纤维素、PET膜

是

5.1

7
废催化剂
废气处理
固
催化剂
是
5.2（j）

8
清洗废液
胶辊、搅拌罐清洗
液
乙酸甲酯、异丁醇、硝酸纤维素、水
是
5.4

9
生活垃圾
员工生活
固
果皮纸屑等
是
4.1（a）

根据《国家危险废物名录(2025年版)》、GB5085.7-2019《危险废物鉴别标准通则》、《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）对各类固废进行属性判定，详见表4-16。
表4-16项目危废属性判定一览表
序号
名称
产生工序
主要成分
是否属危险废物
废物代码
1

一般废包装材料
原料使用
塑料袋、纸箱等外包装
否

900-001-S17

2
纯水机废滤芯
纯水制备
滤芯
否

900-009-S59

3

废包装桶（乙酸甲酯、异丁醇）
原料使用
乙酸甲酯、异丁醇、铁桶
是

900-041-49

4
硝酸纤维素废包装袋
原料使用
硝酸纤维素、塑料袋
是
900-041-49
5
边角料

分切

硝酸纤维素、PET膜

否

900-003-S17

6
不合格产品

检验

硝酸纤维素、PET膜

否

900-003-S17

7
废催化剂
废气处理
催化剂
是

900-049-50
8
清洗废液
胶辊、搅拌罐清洗
乙酸甲酯、异丁醇、硝酸纤维素、水
是

900-041-49

9
生活垃圾
员工生活
果皮纸屑等
否

900-099-S64

危险废物污染源强汇总见表4-17。
表4-17危险废物污染源强汇总情况
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
产生量（t/a）
产生工序及装置
形态
主要成分
有害成分
产废周期
危险特性
污染防治措施
废包装桶（乙酸甲酯、异丁醇）
HW49

900-041-49
0.862
原料使用
固
乙酸甲酯、异丁醇、铁桶
乙酸甲酯、异丁醇
1周

T/In
收集后暂存于危险废物贮存间，委托有资质的单位定期处置

硝酸纤维素废包装袋
HW49

900-041-49
0.004
原料使用
固
硝酸纤维素、塑料袋
硝酸纤维素

1周
T/In

废催化剂
HW49
900-049-50
0.125
废气处理
固
催化剂
催化剂
4年
T 
清洗废液
HW49
900-041-49

1
胶辊、搅拌罐清洗
液
乙酸甲酯、异丁醇、硝酸纤维素、水
乙酸甲酯、异丁醇、硝酸纤维素
半年
T/In

项目固体废物分析结果汇总详见下表。
表4-18项目固体废物分析结果汇总表
序号
固废名称
产生工序
形态
主要成分
预测产生量（t/a）
属性
处置去向
1

一般废包装材料
原料使用
固
塑料袋、纸箱等外包装

0.3
一般固废
收集后由物资回收单位回收
2
纯水机废滤芯

纯水制备

固

滤芯

0.001
3
边角料

分切

固

硝酸纤维素、PET膜

0.007
4
不合格产品

检验

固

硝酸纤维素、PET膜

0.071
5

废包装桶（乙酸甲酯、异丁醇）
原料使用
固

乙酸甲酯、异丁醇、铁桶

0.862
危险废物
收集后暂存于危险废物贮存间，委托有资质的单位处置
6
硝酸纤维素废包装袋
原料使用
固
硝酸纤维素、塑料袋
0.004
7
废催化剂
废气处理
固
催化剂
0.125
8
清洗废液
胶辊、搅拌罐清洗
液
乙酸甲酯、异丁醇、硝酸纤维素、水
1
9
生活垃圾
员工生活
固
果皮纸屑等
2.48

一般固废
环卫部门统一清运
一般固废
2.859
/

危险废物
1.991
合计
4.85
1、 一般固废管理要求
综上可得，项目一般工业固废主要有一般废包装材料、纯水机废滤芯、边角料、不合格产品等，一般工业固废按要求进行分类收集和处置，由物资回收单位回收。企业生活垃圾委托当地环卫部门统一清运。一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行。项目一般工业固废按要求收集、处置后，不会对周围环境造成不良影响。本项目实施后，企业拟在厂区内新建一个约5m2的一般固废暂存间，暂存产生的一般固废。
2、危险废物管理要求
项目危险废物主要有废包装桶（乙酸甲酯、异丁醇）、硝酸纤维素废包装袋、废催化剂、清洗废液。本项目实施后，在厂区内新建一个面积约10.2m2的危险废物暂存间，暂存危险废物。
企业的危险废物贮存间的建设与管理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：
①危险废物贮存间的设计原则：要求地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建筑的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。
②管理要求：衬里材料必须与危险废物相容；总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔，不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容；危险废物产生单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期等；必须定期对所贮存的危险废物包装容器贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。废包装桶、清洗废液等危险废物需密封贮存。
③要求安排专人做好危险固废的管理、贮存、交接、外运等登记工作，对危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，严格执行转移联单制（建立信息台账，危险废物的记录和货单在危险废物接收后继续保留至少五年），确保得到有效处置，危险废物运输过程中严格执行相关安全要求，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中，危险废物贮存期限原则上不得超过一年；同时制定相应的检查维护制度、管理人员岗位制度等，进一步加强管理。
④安全防护：危险废物贮存间都必须设置警示标志；周围应设置围墙或其他防护栅栏；应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；危险废物贮存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；按国家污染源管理要求对危险废物贮存间进行监测。
3、生活垃圾管理要求
本项目拟于厂区内设置若干个垃圾收集箱，可满足本项目生活垃圾的存储需求，且生活垃圾及时清运，不会对外环境产生污染影响。
综上，在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效的收集、存储和处置，其全过程不对外环境产生不良影响。
五、地下水及土壤环境
（1）地下水环境
本项目生活污水经化粪池预处理达标后纳管排放，纯水制备浓水及反冲洗废水可直接纳管排放。危化品仓库、化粪池、危险废物贮存间等均做好分区防渗措施。项目分区防渗工作技术要求详见下表。
表4-19项目分区防渗技术要求表
防渗级别
工作区
防渗技术要求
一般防渗区
危险废物贮存间
等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB 16889执行
危化品仓库

简单防渗区
一般固废暂存间
一般地面硬化
原材料仓库、成品仓库
化粪池
厂区道路
综上所述，正常运行情况下，项目不会对地下水造成影响。在非正常状况下，只要落实好以上防治措施，可有效避免和及时控制，不会对地下水环境产生不利影响。
（2）土壤环境
本项目主要从事生物检测薄膜的生产，原材料、危险废物保存不当泄漏时易污染土壤环境。
企业拟落实以下措施：在厂区内设置专门的危险废物贮存间、危化品仓库，采取防风、防雨、防渗、防漏等措施，防止渗漏污染土壤。化粪池等均采取严格的防渗措施。
综上所述，正常运行情况下，项目不会对土壤造成影响。在非正常状况下，只要落实好以上防治措施，可有效避免和及时控制，不会对土壤环境产生不利影响。
六、生态
本项目不在产业园区外新增用地，故不对生态环境影响进行分析。
七、环境风险
1、风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B（重点关注的危险物质及临界量），项目主要风险物质为乙酸甲酯、异丁醇、硝酸纤维素等危险品及废包装桶（乙酸甲酯、异丁醇）、硝酸纤维素废包装袋、废催化剂、清洗废液等危险废物。
项目涉及的化学品理化性质详见下表。
表4-20化学品理化性质表
序号
名称
CAS号
危险性类别
1

乙酸甲酯
79-20-9

易燃液体类别 2；

严重眼损伤/眼刺激类别 2；

特异性靶器官毒性 - 单次接触类别 3

2

异丁醇
78-83-1

易燃液体‌：类别 3

‌皮肤腐蚀/刺激‌：类别 2

‌眼损伤/眼刺激‌：类别 1（严重眼损伤风险）
‌特定目标器官毒性 - 单次接触‌：类别 3（呼吸道刺激、麻醉效应）
3
硝酸纤维素

9004-70-0

‌爆炸物类别（第 1 类）
2、风险潜势初判及评价等级
当同一厂区内只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。当存在多种危险物质为时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t。
Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100根据项目所用危险化学品在厂内的最大贮存量，与风险导则附录B中的临界量进行计算，项目Q值计算结果如下：
表4-21临界量、实际储存量及Q值计算结果
序号
危险化学品名称
CAS号
临界量(t)

实际储存量(t)

q/Q

1

乙酸甲酯
79-20-9
10

0.72

0.072

2
除清洗废液外的危险废物
--

50

0.991
0.020
3
清洗废液（CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液）

--

10

1
0.1
Q值
0.192
注：危险废物实际储存量以年产生量计算。
由上计算可知，项目Q＜1，根据导则附录C，项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价仅作简单分析。
3、环境风险识别

本项目主要风险物质为乙酸甲酯、异丁醇、硝酸纤维素等危险品及废包装桶（乙酸甲酯、异丁醇）、硝酸纤维素废包装袋、废催化剂、清洗废液等危险废物，根据生产情况，对生产过程中释放风险物质的扩散途径及环境影响情况见下表。
表4-22危险物质的扩散途径及环境影响一览表
序号
环境风险单元
涉及物质
扩散途径及环境影响
1

危化品仓库
乙酸甲酯、异丁醇、硝酸纤维素等危险品
物料泄漏或发生火灾事故，燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水
2

危险废物贮存间
废包装桶（乙酸甲酯、异丁醇）、硝酸纤维素废包装袋、废催化剂、清洗废液等危险废物
清洗废液等所在密封塑料桶发生泄漏导致废液进入雨水系统，污染附近水体。硝酸纤维素废包装因保存不当而发热自燃，燃烧产物将造成二次污染，引发其他事故
3

废气处理设施
催化剂、有机废气
废气处理设施故障，未有效处理废气中的污染物，排放的废气将对区域大气环境质量产生一定的影响
4、环境风险分析
据前述环境风险识别，从地表水、地下水、土壤、大气、人口至社会等方面考虑，给出企业突发环境事件对环境风险受体的影响程度和范围，具体见下表。
表4-23企业突发环境事件可能发生的危害后果分析
序号
突发环境事件类型
各类突发环境事件对环境风险受体的影响程度及范围
1

乙酸甲酯、异丁醇、清洗废液等泄漏、硝酸纤维素自燃或爆炸
物料泄漏或发生火灾事故，燃烧废气污染大气，消防废水未及时收集进入雨水管网污染下游水体，或消防废水渗入地下污染地下水
2
安全隐患导致次生事件
火灾及灭火过程中对大气及水环境造成影响
5、环境风险防范措施及应急要求
针对企业可能产生的环境风险隐患，采取一系列方法措施。为进一步减少环境风险可能产生的环境影响，在采取预防措施基础上加强以下风险防范和管理措施：
（1）总图布置安全措施
在总图布置上，严格执行《建筑设计防火规范》，结合厂地自然环境，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。根据规范要求满足建构筑物间的防火间距，确保消防车道畅通。
（2）储存、使用过程的风险控制措施
贮存过程事故风险主要是因保存不当而造成的火灾爆炸和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。
危废暂存场地必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，应建在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外，在常温、常压下易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存；不相容的危险废物不能堆放在一起。危险废物贮存设施都必须按规定设置警示标志。
（3）风险防范措施
①原材料仓库进行“三防”处理，配备截流设施（拟设置托盘，托盘可收集物料容积至少约200L），同时厂区配备相应吸附材料、应急泵和灭火器等消防设施。
②生产车间、配液间地面及裙脚进行防渗防漏处理，配备截流设施（拟设置托盘，托盘可收集物料容积至少约200L）和相应吸附材料。
③危险废物贮存间要求见上述。
④化粪池进行防腐防渗防漏处理。
⑤催化燃烧装置严格按照HJ 2027-2013《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》进行设计、建设与运行管理，以防火灾等发生。废气处理设施安排专人负责管理，定期进行维护保养，若非正常运行，立即停止生产；
⑥内部建立和培训一支应急救援队伍，开展应急演练和培训，应对应急事故，根据事故严重程度判断，通过广播、电话等方式及时通知附近村民、学校等，并引导疏散。
（4）环保设备风险防范
根据《浙江省应急管理厅浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕143号）文件，企业应当委托有相应资质的设计单位对项目环保设施进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。
企业应把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。
八、环境管理及环境监测
1、环境管理
根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下：
环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是：
①贯彻执行国家和杭州市的环境保护法规和标准；
②接受生态环境主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况；
③组织制定公司各部门的环境管理规章制度；
④负责设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。
2、环境监测计划
企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》等规定，建立企业监测制度，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。环境监测计划应包括两部分：一为竣工验收监测，二为营运期的污染源和环境质量监测。
①竣工验收监测
建设单位必须根据相关法律、法规的要求以及国家、省、市以及地方的管理要求，自主开展验收工作。
竣工验收监测计划主要从以下几方面入手：
（1）各种资料手续是否完整。
（2）各处理装置的实际处理能力是否具备竣工验收条件。
（3）按照“三同时”要求，各项设施是否安装到位，运转是否正常。
（4）现场监测：包括对废气、废水、噪声等处理情况的测试，进而分析各种设施的处理效果；通过对污染物的实际排放浓度和排放速率与相应的标准的对比，判断污染物是否达标排放；通过污染物的实际排放浓度和烟气流量测算出各污染物的排放总量，分析判断其是否满足总量控制的要求；对周围环境敏感目标环境质量进行验证；厂界无组织最大落地浓度的监测等。各监测布点按相关标准要求执行，监测因子应覆盖项目所有污染因子。
（5）环境管理的检查：包括对各种环境管理制度、固体废物的处置情况是否有完善的风险应急措施和应急计划、各排污口是否规范化等其它非测试性管理制度的落实情况。
（6）对环境敏感目标环境质量的验证，大气保护距离的落实等。
（7）现场检查：检查各种设施是否按“三同时”要求落实到位，各项设施的施工质量是否满足要求，各项设施是否满足正常运转条等。
（8）是否有完善的风险应急措施和应急计划。
（9）竣工验收结论与建议。
②营运期的污染源和环境质量监测
本项目实施后，企业需按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 1207—2021）中的要求进行日常监测。

九、排污许可
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29 ” ——“62塑料制品业292 ” ——“其他”，企业排污许可管理类别判断如下。
表4-24排污许可管理对应情况表
行业类别
重点管理
简化管理
登记管理
本项目
二十四、橡胶和塑料制品业 29
62
塑料制品业292
塑料人造革、合成革制造2925
年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929
其他
项目国民经济行业类别为塑料薄膜制造（2921），年产生物检测薄膜2万平方米，折合约14.8吨
由上表可得，本项目实施后，企业应执行排污登记管理。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	搅拌、投料、辊涂、定型、烘干废气（乙酸甲酯、异丁醇、颗粒物、臭气浓度）
	流延机整体密闭，辊涂流延、定型、烘干废气由排气管道微负压收集；配液间整体密闭，搅拌、投料废气经密闭车间微负压收集后，与设备排气管道收集的废气汇总，经催化燃烧装置处理后从排气筒DA001排放
	《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	地表水环境
	废水纳管口DW001
	生活污水、纯水制备浓水及反冲洗废水（pH、CODCr、氨氮、总磷、SS、BOD5、总氮）
	生活污水经化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，送余杭污水处理厂处理。纯水制备浓水及反冲洗废水可直接纳管排放
	执行《污水综合排放标准》（GB978-1996）三级标准(其中氨氮、总磷、总氮纳管排放参照执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2025）)

	声环境
	厂界
	等效A声级
	选用高效低噪声设备、安装消声器等
	执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类声环境功能区厂界噪声排放限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般废包装材料、纯水机废滤芯、边角料、不合格产品等一般工业固废收集后由物资回收单位回收，废包装桶（乙酸甲酯、异丁醇）、硝酸纤维素废包装袋、废催化剂、清洗废液等危险废物暂存于危险废物贮存间，委托有资质单位定期处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

	土壤及地下水
污染防治措施
	危化品仓库、危险废物贮存间、化粪池及相应管道做好防渗措施，确保废水、废气达标排放，做好环境保护日常管理与运营。

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险
防范措施
	（1）总图布置安全措施
在总图布置上，严格执行《建筑设计防火规范》，结合厂地自然环境，根据生产流程和火灾危险分类，按照功能分区要求进行集中布置。根据规范要求满足建构筑物间的防火间距，确保消防车道畅通。
（2）储存、使用过程的风险控制措施
贮存过程事故风险主要是因保存不当而造成的火灾爆炸和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。

危废暂存场地必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，应建在易燃易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外，在常温、常压下易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存；不相容的危险废物不能堆放在一起。危险废物贮存设施都必须按规定设置警示标志。
（3）风险防范措施
①原材料仓库进行“三防”处理，配备截流设施（拟设置托盘，托盘可收集物料容积至少约200L），同时厂区配备相应吸附材料、应急泵和灭火器等消防设施。
②生产车间、配液间地面及裙脚进行防渗防漏处理，配备截流设施（拟设置托盘，托盘可收集物料容积至少约200L）和相应吸附材料。
③危险废物贮存间要求见上述。
④化粪池进行防腐防渗防漏处理。
⑤催化燃烧装置严格按照HJ 2027-2013《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》进行设计、建设与运行管理，以防火灾等发生。废气处理设施安排专人负责管理，定期进行维护保养，若非正常运行，立即停止生产；
⑥内部建立和培训一支应急救援队伍，开展应急演练和培训，应对应急事故，根据事故严重程度判断，通过广播、电话等方式及时通知附近村民、学校等，并引导疏散。
（4）环保设备风险防范
根据《浙江省应急管理厅浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》（浙应急基础〔2022〕143号）文件，企业应当委托有相应资质的设计单位对项目环保设施进行设计，落实安全生产相关技术要求，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，出具审查报告，并按审查意见进行修改完善。
企业应把环保设施安全落实到生产经营工作全过程各方面，建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。要依法依规开展环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查。要严格执行吊装、动火、登高、有限空间、检维修等危险作业审批制度，落实安全隔离措施，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。

	其他环境
管理要求
	1、项目实施后，企业主要污染物总量控制建议值为(排环境量)：废水122t/a、CODCr0.004t/a、氨氮0.001t/a、VOCs0.606t/a。
2、项目实施后企业应执行排污登记管理。


六、结论
	杭州博瑞新材料实业有限公司拟租赁杭州金生塑化有限公司位于浙江省杭州市余杭区余杭街道智溢路136号1号楼4楼的闲置厂房实施年产生物检测薄膜2万平方米项目。

综上所述，该项目的建设符合杭州市生态环境分区管控动态更新方案的要求，符合杭州市余杭区南湖单元详细规划和《杭州未来科技城高新技术产业开发区总体规划（2024-2035）环境影响报告书》的要求，符合国家和地方产业政策等要求，符合总量控制的要求，项目投产后区域环境质量能够维持现有等级。项目采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。经预测分析，在保证污染防治措施的前提下，该项目的建设符合建设项目审批原则。只要建设单位在项目建设和日常运转管理中，切实加强对“三废”的治理，认真落实本评价报告所提出的管理要求和各项污染防治措施，则该项目的实施是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	VOCs
	0
	0
	0
	0.606
	0
	0.606
	+0.606

	废水
	CODCr
	0
	0
	0
	0.004
	0
	0.004
	+0.004

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.001
	0
	0.001
	+0.001

	一般工业

固体废物
	一般废包装材料
	0
	0
	0
	0.3
	0
	0.3
	+0.3

	
	纯水机废滤芯
	0
	0
	0
	0.001
	0
	0.001
	+0.001

	
	边角料
	0
	0
	0
	0.007
	0
	0.007
	+0.007

	
	不合格产品
	0
	0
	0
	0.071
	0
	0.071
	+0.071

	危险废物
	废包装桶（乙酸甲酯、异丁醇）
	0
	0
	0
	0.862
	0
	0.862
	+0.862

	
	硝酸纤维素废包装袋
	0
	0
	0
	0.004
	0
	0.004
	+0.004

	
	废催化剂
	0
	0
	0
	0.125
	0
	0.125
	+0.125

	
	清洗废液
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	+1


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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